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Программа 
производственного контроля качества питьевой воды





2021-2026 г.г.


1.Краткая характеристика объекта:

Наименование организации, эксплуатирующей водопроводные сооружения: ИП Марзан Н.А.
     Юридический адрес: 446321, Самарская область, Кинель-Черкасский район, п. Подгорный, ул. Ленина, 7-4
Директор: Марзан Николай Алексеевич
Фактический адрес: 446321, Самарская область, Кинель-Черкасский район, п. Подгорный, ул. Ленина, 8А
Телефон: 8 927 653 69 68
Краткое описание водопровода (в соответствии с приложенной схемой):
Забор воды для холодного водоснабжения с использованием централизованных систем холодного водоснабжения производится из источников, разрешенных к использованию в качестве источников питьевого водоснабжения в соответствии с законодательством Российской Федерации (п. 3 статьи 23  ФЗ РФ № 416-ФЗ от 07.12.2011; использование водного объекта в конкретно указанных целях, в том числе в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта, ст. 18 ФЗ РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»)
п. Подгорный
Количество скважин  - 2
Система водоподготовки - нет
Используемые реагенты для подготовки воды не используются
Наличие РЧВ  - водонапорная башня, в которую поступает вода из 1 арт. скважины, из 2 арт. скважины,  
из башни вода поступает в распределительную сеть. 
Протяженность распределительной сети – 5287м, пользователи – 1700 чел.
Тупиковые точки –да, тип водопровода - тупиковый 
План пунктов отбора проб воды в местах водозабора, перед подачей воды в распределительную сеть водопровода (в резервуаре чистой воды) и в пунктах водоразбора наружной и внутренней сети водопровода
Количество сотрудников по штатному расписанию-    1   человек.

с. Пустовалово
Количество скважин  - 1
Система водоподготовки - нет
Используемые реагенты для подготовки воды не используются
Наличие РЧВ  - водонапорная башня, в которую поступает вода из 1 арт.скважины, из башни вода поступает в распределительную сеть. 
Протяженность распределительной сети – 3691м, пользователи – 450 чел.
Тупиковые точки –да, тип водопровода - тупиковый 
План пунктов отбора проб воды в местах водозабора, перед подачей воды в распределительную сеть водопровода (в резервуаре чистой воды) и в пунктах водоразбора наружной и внутренней сети водопровода
Количество сотрудников по штатному расписанию-    1   человек.


Рабочая программа производственного  контроля разработана и утверждена в соответствии со следующими нормативными документами:
1. Закон Российской Федерации №52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". 
1. Закон Российской Федерации № 416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении».
2. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений к водным объектам, питьевой воды и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
3. СП 1.1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Порядок организации и проведения производственного контроля:
 1.   Целью производственного контроля является обеспечение безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания вредного влияния объектов производственного контроля путем должного выполнения санитарных правил, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, организации и осуществления контроля за их соблюдением.
2. При возникновении на объектах и сооружениях системы водоснабжения аварийных ситуаций или технических нарушений, которые приводят или могут привести к ухудшению качества питьевой воды и условий водоснабжения населения, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию системы водоснабжения, обязана немедленно принять меры по их устранению и информировать об этом ТО Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г.Отрадном (Самарская область, г. Отрадный, ул. Первомайская, 20, тел. (8-846-61) 2-24-96).
3. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющее производственный контроль качества питьевой воды, также обязаны немедленно информировать ТО Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г.Отрадном о каждом результате лабораторного исследования проб воды, не соответствующем гигиеническим нормативам.




Ответственный за осуществление производственного контроля: 
ФИО, должность, приказ о назначении ответственным или Должностная инструкция прилагается.
Чумаченко Сергей Александрович, инженер, приказ о назначении ответственным № 19 от 01.10.2020г
Обязанности ответственного за осуществление производственного контроля качества питьевой воды:
1. Является ответственным за своевременность, полноту и достоверность осуществляемого производственного контроля и обязан предоставлять информацию о результатах в ТО Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г.Отрадном (по адресу: г. Отрадный, ул. Первомайская, 20).
1. Информирует ТО Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г.Отрадном о мерах, принятых по устранению выявленных нарушений санитарного законодательства.
1. Контролирует своевременность внесения изменений в Программу производственного контроля при необходимости.





















Лабораторно- инструментальные исследования для водопроводов, питающихся из подземных источников

	Место отбора проб
	Исследуемые показатели
	Норматив
	Кол-во проб
	Примечание

	МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ

	Водозабор
	ОКБ КОЕ/100см3
	отсутствие
	4 раза в год по сезонам
	

	
	E.coli KOE/100см3
	отсутствие
	
	

	
	Энтерококки КОЕ/100см3
	отсутствие
	
	

	
	Колифаги БОЕ/100см3
	отсутствие
	
	

	
	Дополнительные показатели
	

	
	Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы
	отсутствие
	
	Возбудители кишечных инфекций бактериальной и вирусной природы определяются в случае превышения допустимых уровней загрязнения одного или более основных показателей, а также по эпидемическим показаниям

	
	Возбудители кишечных инфекций вирусной природы
	отсутствие
	
	

	
	Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов
	отсутствие
	
	

	
	ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ

	
	Запах
	Не более 2 баллов
	4 раза в год по сезонам
	

	
	Цветность
	Не более 2 баллов
	
	

	
	Мутность
	
	
	

	
	ОБОБЩЕННЫЕ

	
	рН ед. 
	Не более 1000мг/л
	4 раза по сезонам
	

	
	Общая минерализация (сухой остаток)
	Не более 7,0мг-экв/л
	
	

	
	Жесткость общая
	Не более 0,1 мг/л
	
	

	
	Перманганатная окисляемость 
	5,0 мг/л
	
	

	
	ПАВ
	Не более 0,5 мг/л
	
	

	
	Нефтепродукты
	В пределах 6,0-9,0
	
	

	
	НЕОРГАНИЧЕСКИЕ

	
	Нитраты
	
	1 раз в год
	

	
	Нитриты
	
	
	

	
	Аммиак
	
	
	

	
	Са
	
	
	

	
	Мn
	
	
	

	
	Железо
	
	
	

	
	Хлориды
	
	
	

	
	Сульфаты
	
	
	

	
	РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ

	
	Удельная суммарная альфа-активность Бк/кг
	0,2
	1 раз в год
	

	
	Удельная суммарная альфа-активность Бк/кг
	1,0
	
	

	
	Радон
	60
	
	

	Перед поступлением в сеть 
	МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ

	
	ОМЧ КОЕ/100 см3
	КОЕ не более 50
	50 проб в год
	

	
	ОКБ КОЕ/100см3
	отсутствие
	
	

	
	E.coli KOE/100см3
	отсутствие
	
	

	
	Энтерококки КОЕ/100см3
	отсутствие
	
	

	
	Колифаги БОЕ/100см3
	отсутствие
	
	

	
	Дополнительные показатели

	
	Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы
	отсутствие
	
	Дополнительные показатели возбудители кишечных инфекций бактериальной и вирусной природы определяются в случае превышения допустимых уровней загрязнения одного или более основных показателей, а также по эпидемическим показаниям.
При определении обобщенных колиформных бактерий проводит-ся трехкратное исследование  по 100 мл отобранной пробы воды.
При росте оксидазоположитель-ных бактерий проводится определение только показателя Pseudomonas aeruginosa.
Показатель Legionella pneumophila определяется в горячей воде.

	
	Pseudomonas aeruginosa
	отсутствие
	
	

	
	Возбудители кишечных инфекций вирусной природы
	отсутствие
	
	

	
	Legionella pneumophila
	Не более 100 КОЕ в 1 л
	
	

	
	ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ

	
	Запах
	Не более 2 баллов
	50 проб в год
	

	
	Привкус
	Не более 2 баллов
	
	

	
	Цветность
	Не более 20
	
	

	
	Мутность
	Не более 2,6 по формазину,
 1,5 по коалину
	
	

	
	ОБОБЩЕННЫЕ

	
	Сухой остаток)
	Не более 1000 мг/л
	4 пробы в год
	

	
	Жесткость общая
	Не более 0,7 мг-экв/л
	
	

	
	Перманганатная окисляемость 
	5,0 мг/л
	
	

	
	ПАВ
	Не более 0,5 мг/л
	
	

	
	Нефтепродукты
	Не более 0,1 мг/л
	
	

	
	рН
	В пределах 6,0-9,0
	
	

	
	НЕОРГАНИЧЕСКИЕ

	
	Нитраты
	Не более 45,0
	1 раз в год
	

	
	Хлориды
	Не более 350
	
	

	
	Сульфаты
	Не более 500
	
	

	
	Марганец
	Не более 0,1
	
	

	
	Фтор
	Не более 1,5
	
	

	
	Железо
	Не более 0,3
	
	

	
	Медь
	1,0
	
	

	Распределительная сеть
	МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ

	
	ОМЧ КОЕ/100 см3
	КОЕ не более 50
	2 пробы в месяц
	

	
	ОКБ КОЕ/100см3
	отсутствие
	
	

	
	E.coli KOE/100см3
	отсутствие
	
	

	
	Энтерококки КОЕ/100см3
	отсутствие
	
	

	
	Колифаги БОЕ/100см3
	отсутствие
	
	

	
	Дополнительные показатели

	
	Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы
	отсутствие
	
	Дополнительные показатели возбудители кишечных инфекций бактериальной и вирусной природы определяются в случае превышения допустимых уровней загрязнения одного или более основных показателей, а также по эпидемическим показаниям.
При определении обобщенных колиформных бактерий проводит-ся трехкратное исследование  по 100 мл отобранной пробы воды.
При росте оксидазоположитель-ных бактерий проводится определение только показателя Pseudomonas aeruginosa.
Показатель Legionella pneumophila определяется в горячей воде.

	
	Pseudomonas aeruginosa
	отсутствие
	
	

	
	Возбудители кишечных инфекций вирусной природы
	отсутствие
	
	

	
	Legionella pneumophila
	Не более 100 КОЕ в 1 л
	
	

	
	ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ

	
	Запах
	Не более 2 баллов
	2 пробы в месяц
	

	
	Привкус
	Не более 2 баллов
	
	

	
	Цветность
	Не более 20
	
	

	
	Мутность
	Не более 2,6 ЕМФ по формазину,1,5 ЕМФ по коалину
	
	




****Дополнительно проводить исследования после проведения ремонта и иных технических работ на распределительной сети.












Календарные графики отбора проб воды и проведения их исследования (испытания)
п. Подгорный
	Место отбора
	показатели
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	Водозабор
	микробиологические
	
	1
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	1
	

	
	органолептические
	
	1
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	1
	

	
	обобщенные
	
	1
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	1
	

	
	неорганические
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	радиологические
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	Перед поступлением в сеть
	микробиологические
	4
	4
	4
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	
	органолептические
	4
	4
	4
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	
	обобщенные
	
	1
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	1
	

	
	неорганические
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	Распределительная сеть
	микробиологические
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	органолептические
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2



с. Пустовалово
	Место отбора
	показатели
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	Водозабор
	микробиологические
	
	1
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	1
	

	
	органолептические
	
	1
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	1
	

	
	обобщенные
	
	1
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	1
	

	
	неорганические
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	радиологические
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	Перед поступлением в сеть
	микробиологические
	4
	4
	4
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	
	органолептические
	4
	4
	4
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	
	обобщенные
	
	1
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	1
	

	
	неорганические
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	Распределительная сеть
	микробиологические
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	органолептические
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2



Перечень форм учета и отчетности по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля:

1. Программа производственного контроля. Рабочая программа утверждается на срок не более 5 лет. В течение указанного срока в рабочую программу могут вноситься изменения и дополнения по согласованию с  ТО Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г.Отрадном.
2. Протоколы лабораторных исследований. Ежеквартально (до 5 апреля, до 5 июля, до 5 октября, до 5 января)   по результатам контроля качества питьевой воды информация передается в ТО Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г.Отрадном и орган местного самоуправления. 












